국 방 부 Ministry of National Defense		보 도 자 료 News Release		일련번호 : 2011-0203 국방부 대변인실 전화 02)748-6721～6 FAX 02)794-8109 www.mnd.go.kr
2011. 9. 29(목)			총 11 쪽임
•담당자 : 물자관리과장 서기관 최석기 •전화 : 02) 748-5720
이 자료는 배부 즉시 사용가능 합니다.
	軍 고기능성 차세대 신형 전투복 보급

❍ 국방부는 금번 건군 제63주년 국군의 날을 맞이하여 디지털무늬의 차세대 신형 전투복을 장병에게 보급한다.

❍ 신형전투복은 국방부와 지식경제부가 MOU를 체결,『차세대 국방섬유 개발 협력사업』으로 각 분야별 민간 전문가 및 교수들이 공동 개발한 4계절용  ‘첨단 고 기능성 섬유소재’로 군 전투력 향상과 장병들의 삶의 질 향상에 기여 할 것이다.

❍ 신형전투복의 분야별 개선내용은

• 전투적인 측면에서

21세기 환경변화에 맞는 항공 및 위성촬영에 의한 첩보수집 거부를  위해 한반도의 지형과 기후 특성을 고려하고, 디지털 패턴형과 추상패턴형에서 실전모의 실험을 통해 정밀 관측장비 회피와 개인의 은폐  효과를 증대시켰으며, 적외선 산란(IR)처리로 야간 관측장비로 부터의 보호기능이 향상 되었다.

• 소재의 기능성 측면에서

기능성 원사를 사용한 면/폴리에스터 혼방으로 ‘고신축성’, ‘흡한속건’, ‘항구김성’, ‘항균성’, ‘견뢰도‘ 등의 기능이 최초로 구현되거나 획기적으로 기능이 향상 되었다.

※ 흡한속건(吸汗速巾) : 땀을 빨리 흡수하고, 빨리 건조시키는 성질

• 디자인 측면에서

신세대 장병들의 기호와 전장 활동성을 반영한 디자인으로 포복 및 무기반동에 따른 신체보호기능을 개선하였으며, 이를 위해 건국대학교 i-Fashion 의류기술센터에서 서울대와 동서울대학 등과 공동으로 한국군 장병 체형에 맞는 ‘인체공학적 전투복 설계’를 하고, ‘신형전투복 사이즈 체계’를 개발하였다.

• 전투 활동성과 착용감 향상을 위해

3차원 정밀 인체스캐너로 장병 324명을 측정하여 한국군의 체형 및 치수를 조사하여 장병의 체형특성을 분석하였고, 3차원 전투 동작분석(사격 5가지 자세, 수류탄 투척 3가지 자세, 총검술 1가지 자세, 유격 4가지 자세, 각개전투 4가지 동작과 가동범위 측정 등), 착용평가를 통한 전투복 맞음새(fitting) 등을 통하여 전투 활동성을 향상하고  착용시 편안함을 부여하기 위하여 인체공학적 패턴을 개발하였다.

또한, 한국군의 체형에 적합한 전투복 치수체계(상의 44개, 하의 40개)를 세분화하여 장병들의 체형에 맞는 맞춤복 수준의 전투복으로 이는 민간 고급 정장의 치수체계보다도 세분화 된 것이다.

※ 패턴(pattern) : 의복의 설계도

※ 호수개선 : 장병들의 체형 및 신체치수 분포를 분석하여, 최적화된 기성복 치수를 분류

❍ 국방부는 이번에 개발된 신형 전투복을 2011년부터 전군에 순차적으로 보급하고, 지식경제부와 공동으로 민간섬유기술을 반영하여 소재와 디자인 등을 매년 개선해나갈 예정이며, 향후 특수임무 수행 장병들을 대상으로 불에타지 않는 난연성 소재의 전투복 보급을 위한 개발을 추진중에 있다.

※ 현 장병들이 착용하는 얼룩무늬 전투복(면/폴리에스터 혼방)은 1990년 11월 무늬가 민무늬에서 얼룩무늬로 개선된 것으로 1973년 이후 소재나 디자인은 크게 개선되지 않아 기능성과 활동성이 부족

참고 1 ~ 6 : 신형전투복 개발관련 자료                  // 끝 //

참고1		신형 전투복 개발경과

전투복 변천
∙ 창군시(’46.1)～’65년 : 미국 군원 전투복 (국방색) ∙ ’65～’90 : 국산 전투복 (국방색, 면, 폴리에스테르 혼방) ∙ ’91～‘11 : 얼룩무늬 색상 얼룩무늬 (면, 폴리에스테르 혼방, I.R처리) ∙ '11.10 ~ : 차세대 신형 디지털무늬 전투복 (면, 폴리에스테르 혼방, I.R처리)

차세대 신형전투복 개발 배경
∙ 군복의 정체성과 독창성을 살린 디자인 및 패턴 개발 ⇒ 군인의 자긍심 함양 ∙ 21세기 환경변화에 맞는 전투복 개발 (자연환경과 기술발달에 의한 첩보수집 기술 변화) ※ 곡선무늬 위장 패턴 ⇒ 픽셀 [Pixel : 화소 (畫素)]화된 위장 패턴 ∙ 한반도 지형과 기후의 특성을 살린 위장 패턴개발 ∙ 개인 전투활동성 극대화와 신세대 장병의 체형을 고려한 패턴개발

분야별 전문가 개발
∙ 차세대 국방섬유협력 협의회 구성 : 국방부 - 지경부 MOU 체결 ∙ 한국섬유산업 연합회 : 최신 섬유기술 도입 및 개발총괄 ∙ 한국 생산기술연구원(차희철, 박윤철 박사) : 시제품 생산 및 착용시험 ∙ 건국대학교 i-Fashion 의류기술센터(박창규 교수) : 소재선정 및 개발총괄 ∙ 국민대 패션디자인 유니폼 프로젝트팀(진성모 교수) : 디지털 무늬 및 패턴 도안 ∙ 서울대 생활과학대(남윤자 교수) : 패턴개발 ∙ 동서울대(최경미 교수) : 치수체계 개발

향후개발 방향
∙ 기능성을 강화한 소재 개발 (4계절 착용 적합성, 안전성 향상, 난연성 소재 등) ∙ 미래형 스마트웨어 개발 (카멜레온식 위장, 원거리 개인통신 시스템 부착 등)

향 후  개 발  방 향

참고2		신 ․ 구 전투복 비교

• 분야별 전문교수와 전문가들이 공동으로 개발한 최고수준의 전투복

• 장병 생존성과 위생기능 향상을 위한 기능성 소재

• 전투 활동성 및 임무수행을 고려한 인체공학적 디자인

구 분	현 행	신형 전투복
색 상	∙ 4도색 얼룩무늬 (곡선무늬 위장)	∙ 5도색 디지털무늬 (픽셀화된 위장)
규 격	∙국방규격	∙ 사양서 (지속적인 보강소요 반영)
소 재	∙ 동계용 : 일반 T/C 혼방소재 ∙ 하계용 : 일반 T/R 혼방소재 ※ T : 포리에스테르 C : 면, R : 레이온	∙사계절용 : 기능성 T/C 혼방소재 ∙흡한속건(吸汗速巾) 및 항균처리로 쾌적성과 위생기능향상 (땀을 빨리 흡수해 빨리 건조시키는 성질) ∙고신축성 소재로 착용감 향상 ∙항구김성 소재로 피복관리 편리 (세탁후 다림질 불필요)
	∙IR 파장범위 확대 : 600 ~ 860nm ⇒ 600 ~ 1040nm ∙견뢰도 향상 (세탁, 땀, 일광, 마찰에 의한 색상 변경 기능)
치 수 체 계	∙59개 치수 : 상의 28개, 하의 31개	∙ 84개 치수 : 상의 44개, 하의 40개 ※ 치수체계 세분화(고 피트성피복)
디자인	∙전술적 측면과 인체공학적 디자인 및 착용방법 변경(상의내어입기)으로 전투 활동성과 편의성 증대 ∙기능적 측면에서 동작의 용이성, 신체적합성, 심리적 만족도와 착용감 향상
	∙허리 신체적합성 미흡 ∙상의 넣어 입기 ∙ 수직형 주머니 ∙앞 여밈 단추 5개부착 ∙바짓단 고무줄 휴대 ∙고정식 부착물 방식	∙옆 허리선 고무밴드 처리 ∙상의 내어 입기 ∙사선형 주머니 ∙지퍼 및 벨크로 이중여밈 ∙바짓단 조임끈 내장 ∙탈․부착식(벨크로)부착물방식

참고3		신형 전투복 소재 주요 사양 및 기능

구분	신장률 (%)	신 장 회복률 (%)	흡수속도 (㎜-10분)		건조 속도 (분)	치수 변화율 (%)		항균도 (%)	비 섬유질 (%)
	위사 적용		경사	위사		경사	위사
기준	4.7 이상	79 이상	50 이상	50 이상	115 이하	±2	±2	99 이상	2이하

구분	조 직 [RIP 간격(mm) ]		무게 (g/㎡)	밀도 (올/5㎝)		인장강도 (N)		인열강도 (cN)		pH	필링 (급)
				경	위	경	위	경	위
기준	경사	위사	215 ~ 236	168 이상	124 이상	730 이상	540 이상	2220 이상	2425 이상	5∼9	4 이상
	6.5±0.5	6.5±0.5

기  능

주 요  내 용

신 축 성

• 기능성 폴리에스테르 원사 사용으로 신축성 향상

• 신장율 : 4.7% 이상 , 신장 회복율 79% 이상

적외선반사

(IR)기능

• 장병 생존성보장을 위한 적외선 반사율 기준 강화

• IR 파장범위 확대 : 600 ~ 860nm ⇒ 600 ~ 1040nm

• 다양한 전장환경에서 실험을 통한 반사율(3~80%) 결정

• 화강암디지털 5도색 적외선 반사율 T/C, T/R 소재 시험

흡한속건

(吸汗速巾)

• 쾌적성 향상을 위해 신체의 땀을 신속히 흡수하여

건조시키는 기능

• 흡수속도 : 10분내 50% 이상  • 건조속도 : 115분이하

항균기능

• 착용시 위생기능 향상을 위한 항균성 기능부여

• 은나노 처리, 살균감소율 99%이상 적용

공 시 균	특 징	현미경 사진
황색포도상구균	• 피부감염균(상처, 종기등) • 식중독 원인균
클렙시엘라 균, 협막간 균	• 법정 전염병 발생 미생물 • 구분 : 구균, 나선균, 간균

견 뢰 도

(堅牢度)

• 외부요인에 의한 탈색 / 변색 기능 강화(땀, 일광, 마찰, 세탁)

• 고급 아웃도어 웨어 수준의 “ 4 “ 이상

기   타

• 기능성 원사 사용 (고신축성 폴리에스테르 필라멘트사)

※ 기능성 폴리에스터 68% + 면 32%

• 변화평직물(Rip Stop)로 인장강도와 인열강도 향상

• 구김성 방지 기능으로 피복관리 편리 (세탁후 다림질 불필요)

※ 민간기업의 섬유기술 수준과 예산을 고려 매년 Up Grade 추진

참고4		디지털 무늬 및 색상 개발 (디자인등록)

1 단계 표준색상 추 출

∙ 우리나라 자연 4계절 사진 / 북한지역 환경사진 수집

∙ 색상의 양에 따라 색상을 5단계 이하로 축소 후 색상 추출

∙ 중복되는 색상과 전문가 평가를 통한 색상추출

자연환경 사진 수집

색상 단순화 / 색상 추출

2 단계 위장패턴 가상실험

∙ 토지의 구획화, 위성 및 항공사진을 자연적인 곡선의 상태와

인공적인 직선모양의 공존화

∙ 디지털 시대에 맞는 패턴의 픽셀화 [Pixel : 화소 (畫素)]

∙ 다양한 지형에서 가상시험을 통하여 최종 색상/무늬 선정

산악지형

숲 길

가로수길

겨울산길

3 단계 야간위장 효과실험

∙야간 관측 장비를 활용 시험(10m 거리측정)

∙삼성탈레스, 국방과학기술연구소 시험

⓵화강암무늬 ②미군디지털 ⓷특전사 ⓸이라크파병 ⓹삼성탈레스군복 ⓺소나무무늬 ⓻얼룩무늬

4 단계 화 강 암 디 지 털 5도색선정

∙ 국토의 75%가 산지이고, 암석의 대부분을 차지하는 화강암의

형태와 그 주변의 지형지물(침엽수, 수풀, 흙, 돌, 그림자 등)을

응용한 무늬

참고5		신형 전투복 패턴 제작

1 단계 장병체형 측 정

∙ 장병 324명 3차원 정밀 인체스캐너 측정

∙ 한국군 체형 및 치수조사      ∙ 장병 체형특성 분석

3차원 스케너 이미지

장병 인체스캔 작업

장병 정밀계측 작업

2 단계 3 차 원 전투동작 분 석

∙ 사격 5가지 자세 ∙ 수류탄 던지기 3가지 자세

∙ 총검술 1가지 자세 ∙ 유격훈련 4가지 동작

∙ 각개전투 4가지 동작,

∙ 가동범위 측정

(관절, 목, 어깨, 팔꿈치, 엉덩, 무릎관절에 대한 각도)

총검술

센서부착

동작 분석

3 단계 전투복 패턴제작

전투동작 및 3차원 대표형상 정보를 활용한 전투복 패턴 제작

4 단계 호칭별 패턴 제작

상의 패턴 (44개 치수)

하의 패턴 (40개 치수)

∙변형셔츠칼라, 몸판 사선형 포켓

∙소매 입체 패턴, 소매 이중포켓

∙어깨 동작 용이성을 위한 어깨주름,    겨드랑이 부위 삼각무 삽입

∙앞여밈 벨크로 처리

∙사선형 포켓, 보조 포켓

∙무릎 동작 용이성을 위한 주름

∙허리 조임 고무밴드

∙바짓단 조임용 끈